// EOS
shift = 0				// Modbus Adres Kaydırma
writefreq = 1			// Cihaz Yazma Frekansı
readfreq = 1			// Cihaz Okuma Frekansı
silent = false			// Cihaz Uyku Modu (Yerel Kontrolcü için) [true/false]

// IEC60870
writefreq = 1			// Cihaz Yazma Frekansı
readfreq = 1			// Cihaz Okuma Frekansı
spontaneousonly = false		// Sadece Spontane Veri Transferi Modunu Kullan [true/false]
usesendmessagequeue = false	// Mesaj Kuyruğu Özelliğini Kullan [true/false]
silent = false			// Cihaz Uyku Modu (Yerel Kontrolcü için) [true/false]
connreset = 0			// Cihaz Periyodik Bağlantı Yenileme Zamanı (Saniye) [=0 Özellik Kapalı]
asducountreset=false                              // 5 Dakika İçinde ASDU Paketi Alınmazsa Cihaz Periyodik Sıfırlama

// DNP3
writefreq = 1			// Cihaz Yazma Frekansı
readfreq = 1			// Cihaz Okuma Frekansı
spontaneousonly = false		// Sadece Spontane Veri Transferi Modunu Kullan [true/false]
localaddress = 2			// Yerel Adres
remoteaddress = 1			// Uzak Adres
scaninterval = 60000		// Tarama Aralığı
silent = false			// Cihaz Uyku Modu (Yerel Kontrolcü için) [true/false]

// IEC61850
writefreq = 1			// Cihaz Yazma Frekansı
readfreq = 1			// Cihaz Okuma Frekansı
datasetmode = false			 // Veri Grubu Modu
silent = false			// Cihaz Uyku Modu (Yerel Kontrolcü için)
origin = station_control		// Oluşturucu Kategorisi (not_supported, bay_control, station_control, remote_control, automatic_bay, automatic_station, automatic_remote, maintenance, process) 

// MODBUS
shift = 0				// Modbus Adres Kaydırma
writefreq = 1			// Cihaz Yazma Frekansı
readfreq = 1			// Cihaz Okuma Frekansı
transid = 0			// Sabit İşlem Kimliği
masswrite = false			// Toplu Yazma [true/false]
lockinterval = 1000			// İşlem Kilit Zaman Aşımı
exitcontext = true			// Zaman Aşımında Beklemeyi Bırak [true/false]
locktype = none			// İşlem Kilit Türü [none/read/write/both] 
silent = false			// Cihaz Uyku Modu (Yerel Kontrolcü için) [true/false]

// OPC
writefreq = 1			// Cihaz Yazma Frekansı
readfreq = 1			// Cihaz Okuma Frekansı
silent = false			// Cihaz Uyku Modu (Yerel Kontrolcü için) [true/false]
connreset = 0			// Cihaz Periyodik Bağlantı Yenileme Zamanı (Saniye) [=0 Özellik Kapalı]

// S7PLC
rack = 0				// Raf Numarası
slot = 0				// Yuva Numarası
writefreq = 1			// Cihaz Yazma Frekansı
readfreq = 1			 // Cihaz Okuma Frekansı
silent = false			 // Cihaz Uyku Modu (Yerel Kontrolcü için) [true/false]

// LIVEDB 
tablename = ANLIK_DURUM		// Canlı Tablo Adı
degercolname = DEGER		// Canlı Tabloda DEGER Sütunu Adı
tarihcolname = TARIH		 // Canlı Tabloda ZAMAN Sütunu Adı
veriidcolname = VERI_ID		// Canlı Tabloda VERI TANITIM NO Sütunu Adı
sid =				// Veri Tabanı Sistem Belirteci (SID)
silent = false			 // Cihaz Uyku Modu (Yerel Kontrolcü için) [true/false]

// TXT
seperator =			// Veriler Arasındaki Ayıraç
usetimestamp = false		// Zaman Damgası Kullan [true/false]
writefile = build-force.txt		 // Yazma Dosya Adı
readfile = build-simulasyon.txt		// Okuma Dosya Adı

// MSMQ
seperator =			// Veriler Arasındaki Ayıraç
usetimestamp = false		// Zaman Damgası Kullan [true/false]
writefile = build-force.txt		// Yazma Dosya Adı
readfile = build-simulasyon.txt		// Okuma Dosya Adı